Author: User1
Last saved by: user
Company: NhT

персональный суперкомпьютер с пониженным уровнем шума 

            		 1. Организация-разработчик: Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»
2. Контактные данные: Сурганова, 6, 220012, Минск, тел/факс.:284-21-75,
            e-mail: gorokh@newman.bas-net.by
      Контактные лица: Криштофик А.М., тел. 284-29-06, anat@newman.bas-net.by;
            Парамонов Н.Н., тел. 284-21-41, nick@newman.bas-net.by

3. Назначение
 Предназначены для решения наукоемких задач в различных областях экономики страны: промышленность, наука и образование, социальная сфера, требующих вычислительной мощности 1-5 Терафлопс.

4. Краткое описание разработки
 В последние несколько лет довольно широкое распространение для охлаждения серверов получили системы охлаждения (кулеры) на тепловых трубках. В 2010 году ОИПИ НАН Беларуси совместно с ОАО «НИИЭВМ» создан персональный суперкомпьютер с системой охлаждения на отечественных тепловых трубках (кластер «ПСК-СКИФ»). Тепловые трубки используются в кластере для создания более эффективных систем охлаждения, уменьшения энергопотребления и шума, создаваемого вентиляторами воздушно-принудительного охлаждения, за счет уменьшения количества вентиляторов.
Вычислительные узлы и другие модули кластера «ПСК-СКИФ» (рисунок 1 А) cмонтированы в 19” стойку собственной разработки высотой 20 U. В кластере обеспечена автономная принудительная воздушная система охлаждения узлов и модулей. Отвод тепла за пределы серверов вычислительных узлов и управляющего узла кластера реализован на базе отечественных серверных тепловых трубок (находятся в серверах; рисунок 1 Б). Серверные тепловые трубки через теплосъемники подключены к отечественным тепловым трубкам стоечной системы охлаждения кластера. 
Энергопотребление кластера не более 5,0 кВт. Результаты проведенных экспериментов и тестирования кластера «ПСК-СКИФ» подтвердили работоспособность системы охлаждения на отечественных тепловых трубках (на серверном и на стоечном уровнях).
Узлы кластера (10 вычислительных и один управляющий) выполнены на двухпроцессорных серверах в конструктиве 1U с использованием 6-ядерных процессоров Intel Xeon («Westmer»), RAM 24GB. Объем дисковой памяти управляющего узла - 2 TB. Пиковая производительность кластера «ПСК-СКИФ» (10 вычислительных узла и 1 управляющий) – не менее 1000 Гфлопс. 

5.	Основные преимущества 
Малые габариты при высокой производительности;
Низкое энергопотребление;
Низкий уровень шума;
Не требуется принудительной системы охлаждения.

6.	Область применения
 Наука, оборона и безопасность, управление, промышленность, исследования, сфера услуг. Разработка ориентирована на ее использование в конструкторских бюро машиностроительных предприятий, корпоративных сетях организаций и предприятий, банковской сфере и т.д.

7. Стадии разработки 
Проведены приемочные испытания. Конструкторской и программной документации присвоена литера О1.Находяться в эксплуатации.

7.	Формы сотрудничества 
Поставка, настройка, запуск в эксплуатацию по заказу потребителя. Производительность по требованиям заказчика продукции